**ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»**

**ВОРОНЕЖ**

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93. Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681. **Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)**

**E-mail: mashstroy23@mail.ru http: машстрой-холдинг.рф**

**Прайс-лист ПЗН-250** (если товар отсутствует в списке - звоните!) на 15.01.20 г.



**Погрузчик зерна навесной** **ПЗН-250** и модификации (с производительностью до **250 т/ч.)** предназначены для погрузки в транспортные средства, поступающего с поля зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса, механического перелопачивания на токах, открытых площадках, складах и хранилищах, в т.ч. не электрофицированных, формирования буртов, сепарирования зернового вороха и используются во всех климатических зонах.

**Основные технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед . из-я** | **Значение** |
| **Техническая производительность на пшенице, не менее** | **т/ч** | **250** |
| **Обслуживающий персонал** | **механик** | **1** |
| **Масса, не более** | **кг** | **850** |
| **Питатель** |  | **шнек** |
| **Загрузочный транспортер, скребковая цепь** | **шт** | **2** |
| **Максимальная высота погрузки зерна** | **мм** | **3700** |
| **Ширина захвата заборного органа** | **мм** | **2700** |
| **Глубина захвата заборного органа** | **мм** | **730** |
| **Габаритные размеры в рабочем положении** |  |  |
| **- длина** | **мм** | **2200** |
| **- ширина** | **мм** | **4780** |
| **- высота** | **мм** | **3600** |
| **Срок службы** | **лет** | **8** |

**Цена машины ПЗН-250: договорная**

**Устройство и работа машины.**

**Погрузчик зерна навесной ПЗН-250 и модификации** работают в агрегате с трактором МТЗ-80.Через **шнек** **питателя** зерновой материал попадает на скребковый загрузочный транспортер и с производительностью до 250 т/ч происходит загрузка транспортного средства. Агрегатируется с тракторами класса 1,4 (МТЗ), имеющими гидроходоуменьшитель. Навеска на трактор, привод от **ВОМ** - исключает потребность в электрической энергии для привода рабочих органов и придает погрузчику высокую мобильность. ПЗН-250 оборудован автосцепкой и на подсоединение его к трактору затрачивается не более 8-10 минут. Транспортные переезды внутри хозяйства могут совершаться со скоростью 20 км/ч. Комплектуется с карданом. **Погрузчик зерна навесной ПЗН-250** простой в обслуживании и надежный в работе является хорошим подспорьем многих хозяйств.

**Внимание!!!**

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном **Прайс-листе** представлены лишь некоторые позиции зернопогрузочной техники. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ПЗН-250 – валы, шкивы, шнеки, звездочки, ремни, барабаны, цепи скребковые загрузчика, подшипники, корпуса подшипников и т.д.

**Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!**