**ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»**

**ВОРОНЕЖ**

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93. Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681. **Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)**

**E-mail: mashstroy23@mail.ru http: машстрой-холдинг.рф**

**Прайс-лист ЗМЭ-60М** (если товар отсутствует в списке - звоните!) на 15.01.20 г.



**Зернометатель электроприводной ЗМЭ-60М** и его модификации (с производительностью до **100 т/ч.)** предназначены для погрузки в транспортные средства, поступающего с поля зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса, механического перелопачивания на токах, открытых площадках, складах и хранилищах, формирования буртов, сепарирования зернового вороха с отделением легких примесей и используются во всех климатических зонах.

**Основные технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед . из-я** | **Значение ЗМЭ-60М** | **Значение ЗМЭ-100** |
| **Техническая производительность на пшенице, не менее** | **т/ч** | **60** | **100** |
| **Обслуживающий персонал** | **механик** | **1** | **1** |
| **Масса, не более** | **кг** | **830** | **850** |
| **Установленная мощность, не более** | **кВт** | **9,1** | **9,1** |
| **Максимальная высота погрузки зерна** | **мм** | **3500** | **3500** |
| **Дальность метания зерна** | **м** | **11** | **21** |
| **Ширина захвата питателей** | **мм** | **4000** | **5200** |
| **Габаритные размеры в рабочем положении** |  |  |  |
| **- длина** | **мм** | **6400** | **6600** |
| **- ширина** | **мм** | **4170** | **5260** |
| **- высота** | **мм** | **3600** | **3600** |
| **Срок службы** | **лет** | **8** | **8** |

**Цена машины ЗМЭ-60М: договорная**

**Устройство и работа машины.**

Зерновой ворох, попадая в зону движения ширины захвата скребков питателей зернометателя, продвигается к загрузочной части наклонного транспортера. **Наклонный загрузочный скребковый транспортер** поднимает зерновой ворох и ссыпает его в триммер **зернометателя** на бесконечную ленту, которая вместе с вихревым потоком воздуха (формируемым катушкой) придает ускорение зерну. Из триммера зернопогрузчика зерно вылетает в трубу с носком, который задает направление и высоту метания зерна. Для привода заднего хода используется редуктор самохода, выполненный в чугунном или металлическом корпусе. **Зернометатель ЗМЭ-60М и его модификации** сконструированы именно для небольших и средних КФХ.

**Внимание!!!**

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном **Прайс-листе** представлены лишь некоторые позиции зернопогрузочной техники. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ЗМЭ-60М – валы, шкивы, звездочки, ремни, барабаны, катушки, цепи скребковые загрузчика и питателей, подшипники, корпуса подшипников и т.д.

**Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!**